|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KSKSKSKS**  **KSKSKSK**  **KSKSKS**  **KSKSK**  **KSKS**  **KSK**  **KS** | |  |
|  | :2016 | |
| **방 송 통 신 표 준 심 의 회**  **2016년 10월 20일 제정** | | |

**심 의 : 정보보호 기술심의회**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 성명 |  | 근 무 처 |  | 직위 |  |
| (회 장) |  | 염 흥 열 |  | 순천향대학교 |  | 교수 |  |
| (위 원) |  | 나 재 훈 |  | 한국전자통신연구원 |  | 전문위원 |  |
|  |  | 권대성 |  | 국가보안기술연구소 |  | 부장 |  |
|  |  | 진승헌 |  | 한국전자통신연구원 |  | 실장 |  |
|  |  | 이 창 훈 |  | 서울과학기술대학교 |  | 교수 |  |
|  |  | 김재성 |  | 한국인터넷진흥원 |  | 수석연구원 |  |
|  |  | 전명근 |  | 충북대학교 |  | 교수 |  |
| (간 사) |  | 오학태 |  | 미래창조과학부 국립전파연구원 |  |  |  |

**원안작성협력 : 국가보안기술연구소**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 성명 |  | 근 무 처 |  | 직위 |  |
| (연구책임자) |  | 김우환 |  | 국가보안기술연구소 |  | 실장 |  |
| (참여연구원) |  | 박제홍 |  | 국가보안기술연구소 |  | 선임연구원 |  |
|  |  | 김동찬 |  | 국민대학교 |  | 조교수 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

표준열람 : 국립전파연구원(http://www.rra.go.kr)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

제 정 자：방송통신표준심의회 위원장 담당부처：미래창조과학부 국립전파연구원

제 정：2016년 10월 20일

심 의：방송통신표준심의회 정보보호 기술심의회

원안작성협력：국가보안기술연구소

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

이 표준에 대한 의견 또는 질문은 국립전파연구원 웹사이트를 이용하여 주십시오.

이 표준은 방송통신표준화지침 제18조의 규정에 따라 매 5년마다 방송통신표준심의회에서 심의되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

목 차

[머 리 말 ii](#_Toc452021841)

[개 요 iii](#_Toc452021842)

[1 적용범위 1](#_Toc452021843)

[2 인용표준 1](#_Toc452021844)

[3 용어, 정의 및 약어 1](#_Toc452021845)

[3.1 용어와 정의 1](#_Toc452021846)

[3.2 약어 2](#_Toc452021847)

[4 기호와 표기 2](#_Toc452021848)

[4.1 기호 2](#_Toc452021849)

[4.2 표기 4](#_Toc452021850)

[5 블록 암호 LEA 5](#_Toc452021851)

[5.1 규격 5](#_Toc452021852)

[5.2 암호화 6](#_Toc452021853)

[5.3 복호화 10](#_Toc452021854)

[부속서 A 참조 구현값 15](#_Toc452021855)

[A.1 규약 15](#_Toc452021856)

[A.2 LEA-128 암호화 16](#_Toc452021857)

[A.3 LEA-192 암호화 18](#_Toc452021858)

[A.4 LEA-256 암호화 20](#_Toc452021859)

[참고문헌 22](#_Toc452021860)

머 리 말

이 표준은 방송통신발전기본법 관련 규정에 따라 한국정보통신기술협회의 TTAK.KO-12.0223를 방송통신표준심의회의 심의를 거쳐 제정한 방송통신표준이다.

개 요

이 표준은 블록 암호 LEA(Lightweight Encryption Algorithm)의 전체 구조 및 암호화 과정과 복호화 과정의 라운드 함수를 정의하고 있으며, 각 과정에서 라운드 함수의 비밀 요소로 사용되는 라운드 키를 비밀 키로부터 생성하는 키 스케줄 함수를 정의하고 있다.

이 표준은 범용 32 비트 플랫폼 등을 대상으로 고속, 경량, 저전력을 요구하는 소프트웨어 암호 제품 및 정보보호시스템에 다양하게 활용되어 국내 정보통신망의 안전성과 신뢰성을 제고할 수 있다.

**방송통신표준**

**:2016**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

# 적용범위

이 표준에서는 128 비트 블록 암호 LEA[2]의 전체 구조와 내부를 구성하는 라운드 함수, 그리고 암호화ㆍ복호화 과정에서 라운드 함수의 비밀 요소로 작용하는 라운드 키 생성 과정에 대하여 기술한다.

# 인용표준

해당 사항 없음.

# 용어, 정의 및 약어

## 용어와 정의

이 표준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다.

### 

### 내부 상태

암호화, 복호화 또는 키 스케줄 수행 중에 나타나는 중간값

### 라운드 키

키 스케줄을 통하여 생성되는 값. 암호화 및 복호화 과정에 적용

### 라운드 함수

암호화 또는 복호화 과정에서 라운드마다 반복 수행되는 함수

### 복호화

비밀 키를 이용하여 암호문을 평문으로 바꾸는 일련의 변환으로, 복호화 함수와 복호화 키 스케줄로 구성

### 복호화 함수

라운드 키들과 암호문을 입력 받아 평문을 출력하는 함수

### 블록

고정된 길이의 비트열

### 블록 암호

비밀 키를 이용하여 고정된 길이의 데이터 블록을 암호화하거나 복호화하는 알고리즘

### 비밀 키

암호화 또는 복호화에 사용되는 비밀 정보. 키 스케줄의 입력

### 암호문

평문으로부터 암호화된 정보

### 암호화

비밀 키를 이용하여 평문을 암호문으로 바꾸는 일련의 변환으로, 암호화 함수와 암호화 키 스케줄로 구성

### 암호화 함수

라운드 키들과 평문을 입력 받아 암호문을 출력하는 함수

### 키 스케줄

비밀 키를 입력 받아 라운드 키들을 생성하는 과정

### 평문

암호화되지 않은 원래의 정보

### 형(type)

변수의 종류. 비트, 바이트, 또는 워드

## 약어

LEA Lightweight Encryption Algorithm

# 기호와 표기

## 기호

|  |  |
| --- | --- |
| **a mod n** | 정수 a와 정수 n(>0)에 대하여 a를 n으로 나눈 나머지. b＝a mod n이면 b는 다음을 만족하는 유일한 정수  a) 0 ≤ b < n  b) (b－a)는 n의 배수 |
| **[a, b)** | 정수 a보다 크거나 같고 정수 b보다 작은 정수들의 집합 |
| **BitToInt(x)** | 32 비트열 x＝x31‖x30‖…‖x0 (xi ∈ {0,1}, 0 ≤ i ≤ 31)를 입력 받아  정수 n＝x0・20＋x1・21＋…＋x31・231 ∈ [0, 232)을 출력하는 함수 |
| **C** | 암호문. 바이트 배열 C＝(C[0], C[1], … , C[15])로 표기 |
| **Decrypt** | 복호화 함수. 키 스케줄에 의해 비밀 키로부터 생성된 라운드 키를 이용하여 암호문을 평문으로 변환 |
| **δ** | 키 스케줄에 사용되는 상수. 워드 배열 δ＝(δ [0], δ [1], … , δ [7])로 표기 |
| **Encrypt** | 암호화 함수. 키 스케줄에 의해 비밀 키로부터 생성된 라운드 키를 이용하여 평문을 암호문으로 변환 |
| **K** | 비밀 키. 바이트 배열 K＝(K[0], K[1], … , K[Nk－1])로 표기 |
| **k** | 비밀 키를 구성하는 비트의 개수.  LEA에 대하여 k＝128, 192, 또는 256으로 설정 |
| **LEA-k** | k 비트 비밀 키를 사용하는 LEA (LEA-128, LEA-192, LEA-256) |
| **Nb** | 평문 또는 암호문을 구성하는 바이트의 개수.  LEA에 대하여 Nb＝16으로 설정 |
| **Nk** | 비밀 키를 구성하는 바이트의 개수.  LEA에 대하여 Nk＝16, 24, 또는 32로 설정 |
| **Nr** | 라운드 수를 나타내며, Nk에 따라 결정.  LEA에 대하여 Nr＝24, 28, 또는 32로 설정 |
| **IntToBit(n)** | 정수 n＝x0・20＋x1・21＋…＋ x31・231 (xi ∈ {0,1}, 0 ≤ i ≤ 31) ∈ [0, 232)을 입력 받아 32 비트열 x＝x31‖x30‖…‖x0을 출력하는 함수 |
| **KeySchedulekenc** | k 비트 비밀 키 K로부터 암호화에 필요한 라운드 키 RKienc (0 ≤ i ≤ (Nr－1))를 생성하는 함수 |
| **KeySchedulekdec** | k 비트 비밀 키 K로부터 복호화에 필요한 라운드 키 RKidec (0 ≤ i ≤ (Nr－1))를 생성하는 함수 |
| **P** | 평문. 바이트 배열 P＝(P[0], P[1], … , P[15])로 표기 |
| **ROLi(x)** | 32 비트 비트열 x의 i 비트 좌측 순환이동 |
| **RORi(x)** | 32 비트 비트열 x의 i 비트 우측 순환이동 |
| **Roundenc** | 암호화 라운드 함수 |
| **Rounddec** | 복호화 라운드 함수 |
| **RKienc** | 암호화 과정의 i번째 라운드 함수에 사용되는 192 비트 라운드 키.  워드 배열 RKienc＝(RKienc[0], RKienc[1], … , RKienc[5])로 표기 |
| **RKidec** | 복호화 과정의 i번째 라운드 함수에 사용되는 192 비트 라운드 키.  워드 배열 RKidec＝(RKidec[0], RKidec[1], … , RKidec[5])로 표기 |
| **T** | 키 스케줄의 라운드 키 생성에 사용되는 내부 상태 변수. 비밀 키와 동일한 길이를 가지며 워드 배열 T＝(T[0], T[1], … , T[Nk/4－1])로 표기 |
| **Xi** | 암호화 또는 복호화 함수의 i번째 라운드 함수에 입력되거나 (i－1)번째 라운드 함수에서 출력되는 128 비트 내부 상태 변수. 평문과 동일한 길이를 가지며 워드 배열 Xi＝(Xi[0], Xi[1], Xi[2], Xi[3])로 표기 |
| **x ‖ y** | 두 비트열 x와 y의 연접 |
| **x ⊕ y** | 같은 길이를 갖는 두 비트열 x와 y의 XOR(eXclusive OR) |
| **x ⊞ y** | 두 32 비트열 x와 y에 대해 다음과 같이 32 비트열 z를 계산하는 연산:  z **←** IntToBit((BitToInt(x)＋BitToInt(y)) mod 232).  즉, 32 비트열 z는 다음과 같이 계산   1. Z **←** (BitToInt(x)＋BitToInt(y)) 2. If Z ≥ 232 then 3. Z **←** (Z－232) 4. End If 5. z **←** IntToBit(Z) |
| **x ⊟ y** | 두 32 비트열 x와 y에 대해 다음과 같이 32 비트열 z를 계산하는 연산:  z **←** IntToBit((BitToInt(x)－BitToInt(y)) mod 232)  즉, 32 비트열 z는 다음과 같이 계산   1. Z **←** (BitToInt(x)－BitToInt(y)) 2. If Z < 0 then 3. Z **←** (232＋Z) 4. EndIf 5. z **←** IntToBit(Z) |
| **Y ← X** | X의 비트열을 Y에 대입시키는 연산 |

## 표기

### 알고리즘 변수 표기

블록 암호 LEA의 평문과 암호문은 각각 128 비트 길이의 비트열이며, 비밀 키는 128, 192, 또는 256 비트 길이의 비트열이다. LEA의 비밀 키, 평문, 암호문은 바이트 배열로 표기되며, 암호화, 복호화 및 키 스케줄 과정에 사용되는 내부 상태 변수 및 라운드 키는 워드 배열로 표기된다.

### 입력 비트열의 바이트 배열 변환

이 표준에서 바이트는 8 비트 길이의 비트열을 의미한다. 길이 8n의 입력 비트열 input0, input1, input2, … , input8n-1로부터 바이트 배열 A[0], A[1], A[2], … , A[n－1]은 다음과 같이 주어지며, 순서는 표 1과 같다.

A[i] :＝input8i ‖ input8i+1 ‖ … ‖ input8i+7 (0 ≤ i ≤ (n－1))

표 1 — 입력 비트 수열과 바이트 배열의 관계

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **입력 비트열** | 0 | 1 | … | 7 | 8 | 9 | … | 15 | … | 8n－8 | 8n－7 | … | 8n－1 |
| **바이트 배열** | 0 | | | | 1 | | | | … | n－1 | | | |

### 바이트 배열과 워드 배열 간의 변환

이 표준에서 워드 x는 32 비트 길이의 비트열 x31‖x30‖…‖x0을 의미하며, 이것은 함수 BitToInt에 의해 0과 (232－1) 사이의 어떤 정수에 대응된다. 반대로, 0과 (232－1) 사이의 정수 n은 함수 IntToBit에 의해 어떤 워드에 대응된다. 이 표준에서 바이트 또는 워드 값은 16진법을 이용하여 표기되는데, 이 표기는 바이트 또는 워드의 비트들을 4 비트씩 묶고 그 4 비트를 표 2와 같이 단일 문자에 대응시켜 표기한다.

표 2 — 비트 패턴의 16진수 표현

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **비트 패턴** | **문자** | **비트 패턴** | **문자** | **비트 패턴** | **문자** | **비트 패턴** | **문자** |
| 0000 | 0 | 0100 | 4 | 1000 | 8 | 1100 | c |
| 0001 | 1 | 0101 | 5 | 1001 | 9 | 1101 | d |
| 0010 | 2 | 0110 | 6 | 1010 | a | 1110 | e |
| 0011 | 3 | 0111 | 7 | 1011 | b | 1111 | f |

**4.1**에 소개된 연산 Y ← X를 구체적으로 다음과 같이 정의한다.

1. X와 Y가 같은 형의 비트, 바이트, 또는 워드인 경우: Y는 X와 동일한 비트열을 가짐.
2. X가 바이트 배열이고 Y가 워드인 경우: Y에 X＝(X[0], X[1], X[2], X[3])의 비트열들이 다음과 같이 대입됨.

Y＝X[3] ‖ X[2] ‖ X[1] ‖ X[0]

1. X와 Y가 같은 형의 배열인 경우: Y＝(Y[0], Y[1], … , Y[n－1])에 X＝(X[0], X[1], … , X[n－1])의 비트열들이 다음을 만족하도록 대입됨.

Y[i]＝X[i] (0 ≤ i ≤ (n－1))

1. X가 바이트 배열이고 Y가 워드 배열인 경우: Y＝(Y[0], Y[1], … , Y[n－1])에 X ＝ (X[0], X[1], … , X[4n－1])의 비트열들이 다음을 만족하도록 대입됨.

Y[i]＝X[4i＋3]‖X[4i＋2]‖X[4i＋1]‖X[4i] (0 ≤ i ≤ (n－1))

1. X가 워드 배열이고 Y가 바이트 배열인 경우: Y＝(Y[0], Y[1], … , Y[4n－1])에 X＝(X[0], X[1], … , X[n－1])의 비트열들이 다음을 만족하도록 대입됨.

X[i]＝Y[4i＋3]‖Y[4i＋2]‖Y[4i＋1]‖Y[4i] (0 ≤ i ≤ (n－1))

바이트 배열, 워드 배열 및 워드 내 비트 색인의 관계를 정리하면 표 3과 같다.

표 3 — 바이트 배열, 워드 배열, 워드 내 비트 색인의 관계

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **바이트 배열** | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | … | 4n－1 | 4n－2 | 4n－3 | 4n－4 |
| **워드 배열** | 0 | | | | 1 | | | | … | n－1 | | | |
| **워드 내 비트 색인** | 31 … 0 | | | | 31 … 0 | | | | … | 31 … 0 | | | |

# 블록 암호 LEA

## 규격

블록 암호 LEA의 규격은 표 4와 같이 정리할 수 있다. 블록 길이를 Nb 바이트, 비밀 키 길이를 Nk 바이트, 라운드 수를 Nr로 나타내었다.

표 4 — LEA 규격

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **구분** | Nb | Nk | Nr |
| LEA-128 | 16 | 16 | 24 |
| LEA-192 | 16 | 24 | 28 |
| LEA-256 | 16 | 32 | 32 |

LEA의 전체적인 동작 과정을 도시하면 그림 1과 같다.



그림 1 — 암호화 및 복호화 과정

## 암호화

LEA의 암호화 과정은 k 비트 키 K로부터 Nr개의 192 비트 암호화용 라운드 키 RKienc (0 ≤ i ≤ (Nr－1))를 생성하는 키 스케줄 함수 KeySchedulekenc와 라운드 키 RKienc 및 라운드 함수 Roundenc를 이용하여 128 비트 평문 P를 128 비트 암호문 C로 변환하는 암호화 함수 Encrypt로 구성된다.

### 암호화 함수

LEA의 암호화 함수 Encrypt는 k 비트 키 K에 대해 키 스케줄 함수 KeySchedulekenc를 수행하여 생성된 Nr개의 192 비트 라운드 키

RKienc＝(RKienc[0], RKienc[1], … , RKienc[5]) (0 ≤ i ≤ (Nr－1))

그리고 128 비트 평문

P＝(P[0], P[1], … , P[15])

를 입력 받아 알고리즘 1을 수행하여 128 비트 암호문

C＝(C[0], C[1], … , C[15])

를 출력한다.

|  |  |
| --- | --- |
| 알고리즘 1 암호화 함수: C ← Encrypt(P, RK0enc, RK1enc, … , RKNr-1enc) | |
| 입력: 128 비트 평문 P, Nr개의 192 비트 라운드 키 RK0enc, RK1enc, … , RKNr-1enc  출력: 128 비트 암호문 C | |
| 1: | X0 ← P |
| 2: | **for** i ＝ 0 to (Nr－1) **do** |
| 3: | Xi+1 ← Roundenc(Xi, RKienc) |
| 4: | **end for** |
| 5: | C ← XNr |

알고리즘 1에서 i(0 ≤ i ≤ (Nr－1))번째 라운드에 동작하는 라운드 함수 Roundenc는 128 비트 내부 상태 변수

Xi＝(Xi[0], Xi[1], Xi[2], Xi[3])

그리고 192 비트 라운드 키

RKienc＝(RKienc[0], RKienc[1], … , RKienc[5])

로부터 알고리즘 2를 수행하여 새로운 128 비트 내부 상태 변수

Xi＋1＝(Xi＋1[0], Xi＋1[1], Xi＋1[2], Xi＋1[3])

을 생성한다.

그림 2는 암호화 과정의 i번째 라운드 함수를 도시한 것이다.

|  |  |
| --- | --- |
| 알고리즘 2 암호화 과정의 i번째 라운드 함수: Xi＋1 ← Roundenc(Xi, RKienc) | |
| 입력: 128 비트 내부 상태 변수 Xi, 192 비트 라운드 키 RKienc  출력: 128 비트 내부 상태 변수 Xi＋1 | |
| 1: | Xi＋1[0] ← ROL9((Xi[0] ⊕ RKienc[0]) ⊞ (Xi[1] ⊕ RKienc[1])) |
| 2: | Xi＋1[1] ← ROR5((Xi[1] ⊕ RKienc [2]) ⊞ (Xi[2] ⊕ RKienc[3])) |
| 3: | Xi＋1[2] ← ROR3((Xi[2] ⊕ RKienc[4]) ⊞ (Xi[3] ⊕ RKienc[5])) |
| 4: | Xi＋1[3] ← Xi[0] |




그림 2 — 암호화 과정의 i번째 라운드 함수(0 ≤ i ≤ (Nr－1))

### 암호화 키 스케줄

키 K로부터 암호화 과정에 필요한 Nr개의 192 비트 암호화 라운드 키 RKienc(0 ≤ i ≤(Nr－1))들을 생성하는 키 스케줄 과정을 설명한다.

키 스케줄 함수에서 사용되는 32 비트 상수들 δ[i] (0 ≤ i ≤ 7)는 다음과 같다.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| δ[0] ＝ c3efe9db, |  | δ[1 ＝ 44626b02 |
| δ[2] ＝ 79e27c8a, |  | δ[3] ＝ 78df30ec |
| δ[4] ＝ 715ea49e, |  | δ[5] ＝ c785da0a |
| δ[6] ＝ e04ef22a, |  | δ[7] ＝ e5c40957 |

128 비트 키 K＝(K[0], K[1], … , K[15])에 대해 LEA-128의 암호화를 위해 사용되는 키 스케줄 함수 KeySchedule128enc는 24개의 192 비트 암호화 라운드 키

RKienc＝(RKienc[0], RKienc[1], … , RKienc[5]) (0 ≤ i ≤ 23)

를 알고리즘 3과 같이 생성하며, 이 과정에서 128 비트 내부 상태 변수

T＝(T[0], T[1], T[2], T[3])

가 사용된다.

|  |  |
| --- | --- |
| 알고리즘 3 LEA-128 암호화 키 스케줄 함수: (RK0enc, … , RK23enc) ← KeySchedule128enc(K) | |
| 입력: 128 비트 비밀 키 K  출력: 24개의 192 비트 암호화 라운드 키 RKienc (0 ≤ i ≤ 23) | |
| 1: | T ← K |
| 2: | **for** i＝0 to 23 **do** |
| 3: | T[0] ← ROL1(T[0] ⊞ ROLi(δ[i mod 4])) |
| 4: | T[1] ← ROL3(T[1] ⊞ ROLi+1(δ[i mod 4])) |
| 5: | T[2] ← ROL6(T[2] ⊞ ROLi+2(δ[i mod 4])) |
| 6: | T[3] ← ROL11(T[3] ⊞ ROLi+3(δ[i mod 4])) |
| 7: | RKienc ← (T[0], T[1], T[2], T[1], T[3], T[1]) |
| 8: | **end for** |

192 비트 키 K＝(K[0], K[1], … , K[23])에 대해 LEA-192의 암호화를 위해 사용되는 키 스케줄 함수 KeySchedule192enc는 28개의 192 비트 암호화 라운드 키

RKienc＝(RKienc[0], RKienc[1], … , RKienc[5]) (0 ≤ i ≤ 27)

를 알고리즘 4와 같이 생성하며, 이 과정에서 192 비트 내부 상태 변수

T＝(T[0], T[1], … , T[5])

가 사용된다.

|  |  |
| --- | --- |
| 알고리즘 4 LEA-192 암호화 키 스케줄 함수: (RK0enc, … , RK27enc) ← KeySchedule192enc(K) | |
| 입력: 192 비트 비밀 키 K  출력: 28개의 192 비트 암호화 라운드 키 RKienc (0 ≤ i ≤ 27) | |
| 1: | T ← K |
| 2: | **for** i ＝ 0 to 27 **do** |
| 3: | T[0] ← ROL1(T[0] ⊞ ROLi(δ[i mod 6])) |
| 4: | T[1] ← ROL3(T[1] ⊞ ROLi＋1(δ[i mod 6])) |
| 5: | T[2] ← ROL6(T[2] ⊞ ROLi＋2(δ[i mod 6])) |
| 6: | T[3] ← ROL11(T[3] ⊞ ROLi＋3(δ[i mod 6])) |
| 7: | T[4] ← ROL13(T[4] ⊞ ROLi＋4(δ[i mod 6])) |
| 8: | T[5] ← ROL17(T[5] ⊞ ROLi＋5(δ[i mod 6])) |
| 9: | RKienc ← (T[0], T[1], T[2], T[3], T[4], T[5]) |
| 10: | **end for** |

256 비트 키 K＝(K[0], K[1], … , K[31])에 대해 LEA-256의 암호화를 위해 사용되는 키 스케줄 함수 KeySchedule256enc는 32개의 192 비트 암호화 라운드 키

RKienc＝(RKienc[0], RKienc[1], … , RKienc[5]) (0 ≤ i ≤ 31)

를 알고리즘 5와 같이 생성하며, 이 과정에서 256 비트 내부 상태 변수

T＝(T[0], T[1], … , T[7])

가 사용된다.

|  |  |
| --- | --- |
| 알고리즘 5 LEA-256 암호화 키 스케줄 함수: (RK0enc, … , RK31enc) ← KeySchedule256enc(K) | |
| 입력: 256 비트 비밀 키 K  출력: 32개의 192 비트 암호화 라운드 키 RKienc (0 ≤ i ≤ 31) | |
| 1: | T ← K |
| 2: | **for** i＝0 to 31 **do** |
| 3: | T[6i mod 8] ← ROL1(T[6i mod 8] ⊞ ROLi(δ[i mod 8])) |
| 4: | T[6i+1 mod 8] ← ROL3(T[6i＋1 mod 8] ⊞ ROLi＋1(δ[i mod 8])) |
| 5: | T[6i+2 mod 8] ← ROL6(T[6i＋2 mod 8] ⊞ ROLi＋2(δ[i mod 8])) |
| 6: | T[6i+3 mod 8] ← ROL11(T[6i＋3 mod 8] ⊞ ROLi＋3(δ[i mod 8])) |
| 7: | T[6i+4 mod 8] ← ROL13(T[6i＋4 mod 8] ⊞ ROLi＋4(δ[i mod 8])) |
| 8: | T[6i+5 mod 8] ← ROL17(T[6i＋5 mod 8] ⊞ ROLi＋5(δ i mod 8])) |
| 9: | RKienc ← (T[6i mod 8], T[6i＋1 mod 8], T[6i＋2 mod 8], T[6i＋3 mod 8],  T[6i＋4 mod 8], T[6i＋5 mod 8]) |
| 10: | **end for** |

## 복호화

LEA의 복호화 과정은 k 비트 키 K로부터 Nr개의 192 비트 복호화용 라운드 키 RKidec(0 ≤ i ≤ (Nr－1))를 생성하는 키 스케줄 함수 KeySchedulekdec와, 라운드 키 RKidec 및 라운드 함수 Rounddec를 이용하여 128 비트 암호문 C를 128 비트 평문 P로 변환하는 복호화 함수 Decrypt로 구성된다.

### 복호화 함수

LEA의 복호화 함수 Decrypt는 k 비트 키 K에 대해 키 스케줄 함수 KeySchedulekdec를 수행하여 생성된 Nr개의 192 비트 라운드 키

RKidec＝(RKidec[0], RKidec[1], … , RKidec[5]) (0 ≤ i ≤ (Nr－1))

그리고 128 비트 암호문

C＝(C[0], C[1], … , C[15])

를 입력 받아 알고리즘 6을 수행하여 128 비트 평문

P＝(P[0], P[1], … , P[15])

를 출력한다.

|  |  |
| --- | --- |
| 알고리즘 6 복호화 함수: P ← Decrypt(C, RK0dec, RK1dec, … , RKNr－1dec) | |
| 입력: 128 비트 암호문 C, Nr개의 192 비트 라운드 키 RK0dec, RK1dec, … , RKNr－1dec  출력: 128 비트 평문 P | |
| 1: | X0 ← C |
| 2: | **for** i＝0 to (Nr－1) **do** |
| 3: | Xi＋1 ← Rounddec(Xi, RKidec) |
| 4: | **end for** |
| 5: | P ← XNr |

알고리즘 6에서 i(0 ≤ i ≤ (Nr－1))번째 라운드에 동작하는 라운드 함수 Rounddec는 128 비트 내부 상태 변수

Xi＝(Xi[0], Xi[1], Xi[2], Xi[3])

그리고 192 비트 라운드 키

RKidec＝(RKidec[0], RKidec[1], … , RKidec[5])

로부터 알고리즘 7을 수행하여 새로운 128 비트 내부 상태 변수

Xi＋1＝(Xi＋1[0], Xi＋1[1], Xi＋1[2], Xi＋1[3])

을 생성한다.

그림 3은 복호화 과정의 i번째 라운드 함수를 도시한 것이다.

|  |  |
| --- | --- |
| 알고리즘 7 복호화 과정의 i번째 라운드 함수: Xi＋1 ← Rounddec(Xi, RKidec) | |
| 입력: 128 비트 내부 상태 변수 Xi, 192 비트 라운드 키 RKidec  출력: 128 비트 내부 상태 변수 Xi＋1 | |
| 1: | Xi＋1[0] ← Xi[3] |
| 2: | Xi＋1[1] ← (ROR9(Xi[0]) ⊟ (Xi＋1[0] ⊕ RKidec[0])) ⊕ RKidec[1] |
| 3: | Xi＋1[2] ← (ROL5(Xi[1]) ⊟ (Xi＋1[1] ⊕ RKidec[2])) ⊕ RKidec[3] |
| 4: | Xi＋1[3] ← (ROL3(Xi[2]) ⊟ (Xi＋1[2] ⊕ RKidec[4])) ⊕ RKidec[5] |




그림 3 — 복호화 과정의 i번째 라운드 함수(0 ≤ i ≤ (Nr－1))

### 복호화 키 스케줄

키 K로부터 복호화 과정에 필요한 Nr개의 복호화 라운드 키 RKidec(0 ≤ i ≤ (Nr－1))들을 생성하는 키 스케줄 과정을 설명한다. 암호화 라운드 키와 복호화 라운드 키는

RKidec＝RKNr－1－ienc (0 ≤ i ≤(Nr－1))

인 관계를 제외하면 동일한 방법으로 생성되며, 동일한 상수가 사용된다.

128 비트 키 K＝(K[0], K[1], … , K[15])에 대해 LEA-128의 복호화를 위해 사용되는 키 스케줄 함수 KeySchedule128dec는 24개의 192 비트 복호화 라운드 키

RKidec＝(RKidec[0], RKidec[1], … , RKidec[5]) (0 ≤ i ≤ 23)

를 알고리즘 8과 같이 생성하며, 이 과정에서 128 비트 내부 상태 변수

T＝(T[0], T[1], T[2], T[3])

가 사용된다.

|  |  |
| --- | --- |
| 알고리즘 8 LEA-128 복호화 키 스케줄 함수: (RK0dec, … , RK23dec) ← KeySchedule128dec(K) | |
| 입력: 128 비트 비밀 키 K  출력: 24개의 192 비트 복호화 라운드 키 RKidec (0 ≤ i ≤ 23) | |
| 1: | T ← K |
| 2: | **for** i＝0 to 23 **do** |
| 3: | T[0] ← ROL1(T[0] ⊞ ROLi(δ[i mod 4])) |
| 4: | T[1] ← ROL3(T[1] ⊞ ROLi+1(δ[i mod 4])) |
| 5: | T[2] ← ROL6(T[2] ⊞ ROLi+2(δ[i mod 4])) |
| 6: | T[3] ← ROL11(T[3] ⊞ ROLi+3(δ[i mod 4])) |
| 7: | RK23-idec ← (T[0], T[1], T[2], T[1], T[3], T[1]) |
| 8: | **end for** |

192 비트 키 K＝(K[0], K[1], … , K[23])에 대해 LEA-192의 복호화를 위해 사용되는 키 스케줄 함수 KeySchedule192dec는 28개의 192 비트 복호화 라운드 키

RKidec＝(RKidec[0], RKidec[1], … , RKidec[5]) (0 ≤ i ≤ 27)

를 알고리즘 9와 같이 생성하며, 이 과정에서 192 비트 내부 상태 변수

T＝(T[0], T[1], … , T[5])

가 사용된다.

|  |  |
| --- | --- |
| 알고리즘 9 LEA-192 복호화 키 스케줄 함수: (RK0dec, … , RK27dec) ← KeySchedule192dec(K) | |
| 입력: 192 비트 비밀 키 K  출력: 28개의 192 비트 복호화 라운드 키 RKidec (0 ≤ i ≤ 27) | |
| 1: | T ← K |
| 2: | **for** i＝0 to 27 **do** |
| 3: | T[0] ← ROL1(T[0] ⊞ ROLi(δ[i mod 6])) |
| 4: | T[1] ← ROL3(T[1] ⊞ ROLi＋1(δ[i mod 6])) |
| 5: | T[2] ← ROL6(T[2] ⊞ ROLi＋2(δ[i mod 6])) |
| 6: | T[3] ← ROL11(T[3] ⊞ ROLi＋3(δ[i mod 6])) |
| 7: | T[4] ← ROL13(T[4] ⊞ ROLi＋4(δ[i mod 6])) |
| 8: | T[5] ← ROL17(T[5] ⊞ ROLi＋5(δ[i mod 6])) |
| 9: | RK27-idec ← (T[0], T[1], T[2], T[3], T[4], T[5]) |
| 10: | **end for** |

256 비트 키 K＝(K[0], K[1], … , K[31])에 대해 LEA-256의 복호화를 위해 사용되는 키 스케줄 함수 KeySchedule256dec는 32개의 192 비트 복호화 라운드 키

RKidec＝(RKidec[0], RKidec[1], … , RKidec[5]) (0 ≤ i ≤ 31)

를 알고리즘 10과 같이 생성하며, 이 과정에서 256 비트 내부 상태 변수

T＝(T[0], T[1], … , T[7])

가 사용된다.

|  |  |
| --- | --- |
| 알고리즘 10 LEA-256 복호화 키 스케줄 함수: (RK0dec, … , RK31dec) ← KeySchedule256dec(K) | |
| 입력: 256 비트 비밀 키 K  출력: 32개의 192 비트 복호화 라운드 키 RKidec (0 ≤ i ≤ 31) | |
| 1: | T ← K |
| 2: | **for** i＝0 to 31 **do** |
| 3: | T[6i mod 8] ← ROL1(T[6i mod 8] ⊞ ROLi(δ[i mod 8])) |
| 4: | T[6i＋1 mod 8] ← ROL3(T[6i＋1 mod 8] ⊞ ROLi＋1(δ[i mod 8])) |
| 5: | T[6i＋2 mod 8] ← ROL6(T[6i＋2 mod 8] ⊞ ROLi＋2(δ[i mod 8])) |
| 6: | T[6i＋3 mod 8] ← ROL11(T[6i＋3 mod 8] ⊞ ROLi＋3(δ[i mod 8])) |
| 7: | T[6i＋4 mod 8] ← ROL13(T[6i＋4 mod 8] ⊞ ROLi＋4(δ[i mod 8])) |
| 8: | T[6i＋5 mod 8] ← ROL17(T[6i＋5 mod 8] ⊞ ROLi＋5(δ[i mod 8])) |
| 9: | RK31-idec ← (T[6i mod 8], T[6i＋1 mod 8], T[6i＋2 mod 8], T[6i＋3 mod 8],  T[6i＋4 mod 8], T[6i＋5 mod 8]) |
| 10: | **end for** |

1. 참조 구현값
   1. 규약

모든 참조 구현값은 다음의 규약을 따른다.

1. 모든 값은 16진수로 표기함.
2. 바이트 배열 A가 다음과 같이 주어졌을 때, 좌측부터 배열 색인 0, 1, …에 해당함.

0f 1e 2d 3c 4b 5a 69 78 87 96 a5 b4 c3 d2 e1 f0

즉, A[0]＝0f, A[1]＝1e, … , A[15]＝f0임.

1. 워드 배열 A가 다음과 같이 주어졌을 때, 좌측부터 배열 색인 0, 1, …에 해당함.

003a0fd4 02497010 194f7db1 02497010 090d0883 02497010

즉, A[0]＝003a0fd4, A[1]＝02497010, … , A[5]＝02497010임.

1. 비밀 키 K, 평문 P, 암호문 C는 바이트 배열로 표기함.
2. 라운드 키 RKienc (0 ≤ i ≤ (Nr－1)), 내부 상태 변수 Xi (0 ≤ i ≤ Nr)는 워드 배열로 표기함.
3. 바이트 배열과 워드 배열은 변환 규약(**4.2.3** 참조)을 따름.

|  |  |
| --- | --- |
| 바이트 배열: | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f |
| 워드 배열: | 13121110 17161514 1b1a1918 1f1e1d1c |

복호화 과정의 내부 상태 변수 및 복호화 라운드 키는 암호화 과정의 내부 상태 변수 및 암호화 라운드 키의 역순이라는 관계를 이용하여 확인 가능하다.

참조 구현값을 비롯하여 LEA의 구현 결과는 참고문헌 [1]을 이용하여 확인할 수 있다.

* 1. LEA-128 암호화
     1. 암호화 함수

|  |  |
| --- | --- |
| K | 0f 1e 2d 3c 4b 5a 69 78 87 96 a5 b4 c3 d2 e1 f0 |
| P | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f |
| X0 | 13121110 17161514 1b1a1918 1f1e1d1c |
| X1 | 0f079051 693d668d e5edcfd4 13121110 |
| X2 | 3fc44a2d f767ea2a a0b67cf0 0f079051 |
| X3 | 99e912cd 906fd05d 4d293e55 3fc44a2d |
| X4 | 43048c71 5faa8d15 dfc687fb 99e912cd |
| X5 | 862a337d 419f623d 4b97dd8a 43048c71 |
| X6 | 055b3a34 a2eb0f67 af9873ba 862a337d |
| X7 | 38875cb8 19f1c052 02e13d1c 055b3a34 |
| X8 | f1ddbcca 2c031302 8a5f86d6 38875cb8 |
| X9 | f770a17e c47d9365 2df8cda7 f1ddbcca |
| X10 | 58a898f4 db57aa1e 20d820a4 f770a17e |
| X11 | 11c9f487 bf079d6e 28c10b82 58a898f4 |
| X12 | a7e4a0e4 e8e97f62 47727e5f 11c9f487 |
| X13 | d1ea924a 2298587f f2afc1d0 a7e4a0e4 |
| X14 | 7e91cf8c fcca259f 86ab69cf d1ea924a |
| X15 | 809fd3e9 ef492067 536df05e 7e91cf8c |
| X16 | 2b54eee2 98b175f9 d9c14ac4 809fd3e9 |
| X17 | 63eb48a2 7ad2716d 783a355e 2b54eee2 |
| X18 | 4b34e264 101d5f00 7fee2017 63eb48a2 |
| X19 | ba42cf9e d156295c b88c1f9d 4b34e264 |
| X20 | 970433ea a0d420cb 4b96b2c1 ba42cf9e |
| X21 | 49facf18 6f1fe3c2 3744e7b8 970433ea |
| X22 | d1527e90 6ce66afe 1d55c7f1 49facf18 |
| X23 | fd8b6404 8675df3b e4b9d73f d1527e90 |
| X24 | 354ec89f 18c6c628 a7c73255 fd8b6404 |
| C | 9f c8 4e 35 28 c6 c6 18 55 32 c7 a7 04 64 8b fd |

* + 1. 암호화 키 스케줄

|  |  |
| --- | --- |
| K | 0f 1e 2d 3c 4b 5a 69 78 87 96 a5 b4 c3 d2 e1 f0 |
| RK0enc | 003a0fd4 02497010 194f7db1 02497010 090d0883 02497010 |
| RK1enc | 11fdcbb1 9e98e0c8 18b570cf 9e98e0c8 9dc53a79 9e98e0c8 |
| RK2enc | f30f7bb5 6d6628db b74e5dad 6d6628db a65e46d0 6d6628db |
| RK3enc | 74120631 dac9bd17 cd1ecf34 dac9bd17 540f76f1 dac9bd17 |
| RK4enc | 662147db c637c47a 46518932 c637c47a 23269260 c637c47a |
| RK5enc | e4dd5047 f694285e e1c2951d f694285e 8ca5242c f694285e |
| RK6enc | baf8e5ca 3e936cd7 0fc7e5b1 3e936cd7 f1c8fa8c 3e936cd7 |
| RK7enc | 5522b80c ee22ca78 8a6fa8b3 ee22ca78 65637b74 ee22ca78 |
| RK8enc | 8a19279e 6fb40ffe 85c5f092 6fb40ffe 92cc9f25 6fb40ffe |
| RK9enc | 9dde584c cb00c87f 4780ad66 cb00c87f e61b5dcb cb00c87f |
| RK10enc | 4fa10466 f728e276 d255411b f728e276 656839ad f728e276 |
| RK11enc | 9250d058 51bd501f 1cb40dae 51bd501f 1abf218d 51bd501f |
| RK12enc | 21dd192d 77c644e2 cabfaa45 77c644e2 681c207d 77c644e2 |
| RK13enc | de7ac372 9436afd0 10331d80 9436afd0 f326fe98 9436afd0 |
| RK14enc | fb3ac3d4 93df660e 2f65d8a3 93df660e df92e761 93df660e |
| RK15enc | 27620087 265ef76e 4fb29864 265ef76e 2656ed1a 265ef76e |
| RK16enc | 227b88ec d0b3fa6f c86a08fd d0b3fa6f a864cba9 d0b3fa6f |
| RK17enc | f1002361 e5e85fc3 1f0b0408 e5e85fc3 488e7ac4 e5e85fc3 |
| RK18enc | c65415d5 51e176b6 eca88bf9 51e176b6 edb89ece 51e176b6 |
| RK19enc | 9b6fb99c 0548254b 8de9f7c2 0548254b b6b4d146 0548254b |
| RK20enc | 7257f134 06051a42 36bcef01 06051a42 b649d524 06051a42 |
| RK21enc | a540fb03 34b196e6 f7c80dad 34b196e6 71bc7dc4 34b196e6 |
| RK22enc | 8fbee745 cf744123 907c0a60 cf744123 8215ec35 cf744123 |
| RK23enc | 0bf6adba df69029d 5b72305a df69029d cb47c19f df69029d |

* 1. LEA-192 암호화
     1. 암호화 함수

|  |  |
| --- | --- |
| K | 0f 1e 2d 3c 4b 5a 69 78 87 96 a5 b4 c3 d2 e1 f0 f0 e1 d2 c3 b4 a5 96 87 |
| P | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f |
| X0 | 23222120 27262524 2b2a2928 2f2e2d2c |
| X1 | 0f085091 030483d2 be4ab9ef 23222120 |
| X2 | 23fc7579 99fa0bb5 92d65065 0f085091 |
| X3 | 1e64758b 6b19e366 3edbb998 23fc7579 |
| X4 | 8da45638 d886dfdd 2da2b83c 1e64758b |
| X5 | a29dfd15 d8687adf b89c47b4 8da45638 |
| X6 | 34e43c2e b6268ba7 584086d7 a29dfd15 |
| X7 | df6e285b 88f26855 198fbb0c 34e43c2e |
| X8 | e62dde25 dd1cdf46 b8049544 df6e285b |
| X9 | d715e465 0e4d136e 35bc93a5 e62dde25 |
| X10 | 1ab97de4 a5c19c64 cfd627b0 d715e465 |
| X11 | 1a155930 4ccf6ee2 8c5136f7 1ab97de4 |
| X12 | 0eef4d0d 9f3065e1 405fc8b9 1a155930 |
| X13 | a0dd5c61 fcefa1a4 48e2adc3 0eef4d0d |
| X14 | dcf21fcc f9ca084f 0b02cdd8 a0dd5c61 |
| X15 | dfd53021 2eee92c5 eedfe48b dcf21fcc |
| X16 | 81dce833 4e0af1c2 3abac76b dfd53021 |
| X17 | 9646ef75 607a7771 9fbc48ec 81dce833 |
| X18 | 7f40d072 ac609c27 5de1c810 9646ef75 |
| X19 | fd0bae5f 35429a83 11f5e49f 7f40d072 |
| X20 | 2feb9af2 0799218a e5374a5f fd0bae5f |
| X21 | fd86cfee a7d97a82 7c97ed23 2feb9af2 |
| X22 | add0adf1 e09057e1 ccd95f65 fd86cfee |
| X23 | 06c45cfe 392aaa1d ae9fd56c add0adf1 |
| X24 | f3032315 b1df9d75 1627928d 06c45cfe |
| X25 | f4eec840 6a15d699 2392c666 f3032315 |
| X26 | b353eb6a ad286c22 5a9d146d f4eec840 |
| X27 | f2c67476 44333e44 6d5a1045 b353eb6a |
| X28 | 325eb96f 871bad5a 35f5dc8c f2c67476 |
| C | 6f b9 5e 32 5a ad 1b 87 8c dc f5 35 76 74 c6 f2 |

* + 1. 암호화 키 스케줄

|  |  |
| --- | --- |
| K | 0f 1e 2d 3c 4b 5a 69 78 87 96 a5 b4 c3 d2 e1 f0 f0 e1 d2 c3 b4 a5 96 87 |
| RK0enc | 003a0fd4 02497010 194f7db1 090d0883 2ff5805a c2580b27 |
| RK1enc | 11fdcbb1 9e98e0c8 18b570cf 9dc53a79 5c145788 9771b5e5 |
| RK2enc | f30f7bb5 6d6628db b74e5dad a65e46d0 6f44da96 f643115f |
| RK3enc | 74120631 dac9bd17 cd1ecf34 540f76f1 aa1a5bdb fbafaae7 |
| RK4enc | 13f8a031 34f28728 31fdb409 0e31481b df498117 cf9371f1 |
| RK5enc | 0967c312 b3484ec8 3aae5b3d 5a9714a0 b2d4dd5f 3a1fcdf7 |
| RK6enc | 0ac47404 59e9e54d a60dc00a 566139d3 898dce4f 582d72dd |
| RK7enc | 77f3ea4c e2a73c8d b8f1249a 6a172700 bc0e539c 2e46fdbb |
| RK8enc | b4e0e98a 3d028c05 b8d3a050 dbd67bef df675c7a 99eefbb0 |
| RK9enc | e68584f6 ce31ef45 96c105ac 2a1be677 9d72b8b0 33cecc54 |
| RK10enc | c22ffd76 1ab7167e 42bb3060 7da517f5 4aa0e8d3 0a070c3c |
| RK11enc | e200a765 c2be17b3 7f22543f 3e4eb7a1 c992a6f4 a783c823 |
| RK12enc | c13cc747 ffcc8185 66514e9e e4ccc199 cd5c766d a004f676 |
| RK13enc | 1d3a1fa6 d46894ec f49c33e6 782fda7e 1fe6346c 0ffe981c |
| RK14enc | 78b97c3d 956e8ee8 49ab721c 2672138a 037ea242 ce5fe8a4 |
| RK15enc | 225f7158 32d83e3e e118f6aa 1fb83751 4d27715c ed2fba4e |
| RK16enc | 8dfbc56d e0a907db e4af091c 5e123225 d0e8d2e1 cc4501fb |
| RK17enc | 8422a8f0 46a12f92 415152ad f55417f5 38738248 c6e29ded |
| RK18enc | 5723715e abfa788c c3646af7 64af9186 8fc855ec 2bc36989 |
| RK19enc | 5e6b28e3 e0f5f592 eb3dd108 0551012a 50e4221d 97e85c0f |
| RK20enc | 4e258e14 92298f0b 771269c3 6f934254 c0933b6b 421159b8 |
| RK21enc | d76953f4 6a3e36be 53b656fb 610c22e0 9f399330 acf7e7e9 |
| RK22enc | fe0b573b cbb73085 89ed67fc 77014cef e1b8431f ba1b4105 |
| RK23enc | 06de3450 b3f5b2fe df1cec27 fb22bd10 8e3de6fe 3d4acd27 |
| RK24enc | c5444873 5bec968b 8b2af393 11e2f6ca 9cb3694f 94c56b91 |
| RK25enc | 939a1a93 27f101bb 5381bae7 48ebd1b1 f6d5fca7 0ca24bbc |
| RK26enc | 7b03490b de00acfb c7f8abfe 410a14c1 d37932a9 14029327 |
| RK27enc | bd948525 2c75004d c52486d5 0f07e2fa 1963e1fd 882719c3 |

* 1. LEA-256 암호화
     1. 암호화 함수

|  |  |
| --- | --- |
| K | 0f 1e 2d 3c 4b 5a 69 78 87 96 a5 b4 c3 d2 e1 f0  f0 e1 d2 c3 b4 a5 96 87 78 69 5a 4b 3c 2d 1e 0f |
| P | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f |
| X0 | 33323130 37363534 3b3a3938 3f3e3d3c |
| X1 | 0f0810d1 030583d2 a246bdef 33323130 |
| X2 | e370475a 379d1cd0 7b627f7b 0f0810d1 |
| X3 | a212c114 c5be3591 435bb556 e370475a |
| X4 | 90bcb059 94df55a0 d8e15ef6 a212c114 |
| X5 | 4e5cc849 f484b5d8 ef0fc663 90bcb059 |
| X6 | a520787d ae3db194 fa2feb17 4e5cc849 |
| X7 | 231a5d45 f338ad75 9d4b9850 a520787d |
| X8 | dd744e80 0a6568a0 3f9c93a9 231a5d45 |
| X9 | d141f34e 311ba7ed b34c9f6f dd744e80 |
| X10 | f5a76166 3e00a130 b1f9a58d d141f34e |
| X11 | af52973c c4befd35 aae4a642 f5a76166 |
| X12 | 3df5e119 b8937ebb b4a7a6ab af52973c |
| X13 | ede0ddb3 2c84bd26 2c86c203 3df5e119 |
| X14 | 960f7157 477a5b5a 29659f76 ede0ddb3 |
| X15 | 2c8d1d71 e0b54ae6 fbdd003c 960f7157 |
| X16 | 720a9b5f 18bf274a 0a1af597 2c8d1d71 |
| X17 | 1aa88202 c3867edc c49ce291 720a9b5f |
| X18 | e16c34f7 69defa8b 15b2990f 1aa88202 |
| X19 | c7837b0b cf85d76f 17203201 e16c34f7 |
| X20 | a3061bb3 bbe1ce55 00a3f8e9 c7837b0b |
| X21 | 54f6bcfa c195ea5b b8280ef0 a3061bb3 |
| X22 | 662f351e 49995ddc 4ef48970 54f6bcfa |
| X23 | 09db178e 4748e08a 30ba1411 662f351e |
| X24 | 751113cb 9a425ee2 200fee63 09db178e |
| X25 | 47d21a23 08561dff 86131859 751113cb |
| X26 | f7aaf6ac 4f5eac5b f4247a5b 47d21a23 |
| X27 | 8e952768 3de52e9b 367ed97c f7aaf6ac |
| X28 | cb641a2d 8d161a90 dbd4a137 8e952768 |
| X29 | b6e87380 93b8b779 c9530e82 cb641a2d |
| X30 | 48bd3559 5ad96ae7 2e0feb8b b6e87380 |
| X31 | 97e1f927 853a0309 487c41fc 48bd3559 |
| X32 | f6af51d6 c189b147 ca00893a 97e1f927 |
| C | d6 51 af f6 47 b1 89 c1 3a 89 00 ca 27 f9 e1 97 |

* + 1. 암호화 키 스케줄

|  |  |
| --- | --- |
| K | 0f 1e 2d 3c 4b 5a 69 78 87 96 a5 b4 c3 d2 e1 f0  f0 e1 d2 c3 b4 a5 96 87 78 69 5a 4b 3c 2d 1e 0f |
| RK0enc | 003a0fd4 02497010 194f7db1 090d0883 2ff5805a c2580b27 |
| RK1enc | a83e7ef9 053eca29 d359f988 8101a243 9bbf34b3 9228434f |
| RK2enc | 2efee506 8b5f7bd4 9991e811 72dbc20c 2384c97f cefee47f |
| RK3enc | c571782c 00da90b1 b940a552 5db79619 4bc9a125 5d08a419 |
| RK4enc | 72de26cc d69bc26f 46a7f207 66ff4d81 a87862fc a5f63601 |
| RK5enc | 7909c4fa f3f93651 72cb0bcd ae69b2e3 80f2ca4b f13efcce |
| RK6enc | 7869db69 6b7a5b8e fefbf6b1 ec608c8e 76e9d5d2 13ca4bf6 |
| RK7enc | c5eeec7a aa42a59d 1f22cd00 fdd92bdc d6bbe3e8 15d459ec |
| RK8enc | cda7632a 9cf01bef 6596e261 8c1de14c 1127c3b8 48b3f629 |
| RK9enc | 3723d0e1 fc0317ec 3fdd5378 0201ae1d e55db65e e4c84dbc |
| RK10enc | 3633db3f e4c24fc2 bb1e1fd7 a339425c fe3e1bdf d61c808d |
| RK11enc | bdca3449 beb8aa4e 145a9687 eb6fcd87 8b88ca72 7677a84b |
| RK12enc | d11005e9 558275c5 bc742819 3f17e888 20fcb71f 60886959 |
| RK13enc | 8d9446c4 67d2d167 855a6aef 69ea517c 36e48e11 0d3f4e86 |
| RK14enc | bb0ede65 cceecc06 efc9c49f 44902261 bd8549c0 a7e7f682 |
| RK15enc | 772101e6 b4b9a250 6faa7b73 7318b792 1e57e751 fd43b41c |
| RK16enc | 4ec21b5f dcfbf30b a4046947 be0e781c d74e21ac 6b1f5d22 |
| RK17enc | e8b8e02b 4a662d2d b50f9ca9 01c98c69 9eb28089 216cfd3f |
| RK18enc | 92f0126b 7b9961aa 581f94ac ab4be6dd c2a91af5 fb4e8e0c |
| RK19enc | 4c2c8f04 81a45991 1fcb946c bccbb5b5 808899cb 8c1b2f89 |
| RK20enc | 192061be 78e5cf04 f239ab5c e8471e86 9e6217c7 e5fdf35c |
| RK21enc | 83c3150d 766887f8 a1092ac7 6aa6f41d 16e200f9 6bdc26ca |
| RK22enc | 52345706 db70d6af a8d8ffeb 492ee661 4cd1e991 d75d8352 |
| RK23enc | 85a9c5fb 1e0f569e 7ff7c600 3f36a1d8 e406ad00 4ded8f16 |
| RK24enc | 512bb2f4 772b192c 2e6168bd 76af67e1 d893a786 3e276f69 |
| RK25enc | d11ee3ad b7f8c612 d3b19318 89fee4db b6c3aedd 05420f90 |
| RK26enc | 04f662f0 8fb41a6c 2f42dd5e a8ad1839 46474e45 46418de0 |
| RK27enc | 351550c8 668014f6 04924365 5f353d6f 4eba8d76 924a4318 |
| RK28enc | 5aba711c a36b1398 5b3e7bf4 7b3a2cf9 1d006ebe 0d5683e5 |
| RK29enc | 4f56916f 215dccd2 9f57886f 876d1357 46013d49 2a4932a3 |
| RK30enc | aa285691 ebefe7d3 e960e64b dd893f0f 6a234412 495d13c9 |
| RK31enc | 71c683e8 8069dfd0 6c1a501d 00699418 262142f0 a91a7393 |

참고문헌

[1] LEA 보급용 코드, 배포처: 한국암호포럼 홈페이지(http://www.kcryptoforum.or.kr) 또는 한국인터넷진흥원 암호이용활성화 홈페이지(http://seed.kisa.or.kr), 2016.

[2] D. Hong, J.-K. Lee, D.-C. Kim, D. Kwon, K.H. Ryu, and D.-G. Lee, “LEA: A 128-bit block cipher for fast encryption on common processors”, Information Security Applications — WISA 2013, Lecture Notes in Computer Science 8267, pp. 3-27, 2014.

**KS** **X** **3246**:**2016**

|  |
| --- |
| **KSKSKS**  **KSKSK**  **KSKS**  **KSK**  **KS**  **KSK**  **KSKS**  **KSKSK**  **KSKSKS** |

|  |
| --- |
| **128-bit block cipher LEA** |
| **ICS 35.040** |